
**Trouble Shooting ospf**

【题目】

r1到r21和r22之间的网络，应该负载分担



截图：

O IA 134.56.78.48 [110/30] via 123.45.67.18, 00:00:16, Ethernet0/2

[110/30] via 123.45.67.6, 00:00:16, Ethernet0/1

【错误点】

1. r22和r5之间的链路掩码配错了

2. r22的ospf进程下没有no passive e0/0

3. r21接口点掩码和ospf cost错误

4. r3上面进行了路由汇总，删除掉

5. r5的ospf进程下有max－metric router－las，删除掉

6. r1上有distribute－list过滤了指向r3的路由