
**Trouble Shooting Layer2**

【题目】

User r101 should successfully traceroute server r100 behind sw3, 3 hops

并附有一张trace的截图

【截图】





【错误点】

1. sw2的e1/0安全绑定的mac地址错误
2. sw2的e1/0划分错了vlan，应该划分进vlan100
3. sw2的e1/0的trunk允许的vlan中没有vlan12
4. sw2的int vlan 100的ip地址配错了
5. r7、r8的dhcp pool中关于pc101和server的client-id配错了
6. r7、r8的ip host域名映射错误